# 实验内容

##

1）第一步：选取实验地点

在主窗口上方单击“选择实验地点”后，选择一个实验进行地点，如“湘江”，即定位到实验地点：湘江；

（图一：主窗口）

（图二：定位到实验地点）

2）第二步：测量河岸两侧AB的宽度

在主窗口右侧单击“水文实验一”，即进入测流速实验界面；

在实验界面上方单击“测距”，即开始本实验第一步；
返回到主窗口单击菜单栏GE控制菜单的“显示Googleearth”再选择“释放Googleearth”，在“谷歌地球”中根据“测距”页面中的图片提示利用“谷歌地球”自带的测距工具量测出AB之间的距离，在测距页面下方的文本框中输入测距结果值（保留两位小数），单击“确定”，根据提示，测量正确，则继续下一步，否则重新进行测量，如在操作中有疑问可单击右下方“操作提示”获取操作步骤；

（图三：在谷歌地球中使用标尺工具测距）

（ 图四：输入测距数据）

3）第三步：布点

根据测距结果在您认为正确的答案面前打钩，再单击“确定”根据提示，选择正确，则继续下一步，否则重新进行选择，请参考图片，帮助理解各选项，如在操作中有疑问可单击右下方“操作提示”获取操作步骤；

（图五：选择正确布点数量选项）

4）第四步：布设测深垂线

仔细观察示意图，并根据图片充分了解“布设测深垂线”的步骤，并单击“学习布设测深垂线”从几个方面开始学习相关的内容，只有完成学习步骤，才能启动下一步，如在操作中有疑问可单击右下方“操作提示”获取操作步骤；

（图六：学习布设测深垂线）

5）第五步：测深

仔细观察测深仪结构图，此次实验采用超声波测深仪，结合示意图充分了解超声波测深仪的基本构造，以及使用原理和过程，单击“显示/关闭所有测深数据”，则以表格的形式显示所有点的深度，可进行复制粘贴，粘贴时请检查数据是否粘贴完全，在之后的实验中会用到；再单击“显示/关闭所有测深数据”，则可对数据页面进行关闭，如在操作中有疑问可单击右下方“操作提示”获取操作步骤；

（图七：用测深仪测出各点深度）

6）第六步：选择题

根据水文学相关理论基础在您认为正确的答案面前打钩，再单击“确定”根据提示，选择正确，则继续下一步，否则重新进行选择，请参考图片，帮助理解各选项，如在操作中有疑问可单击右下方“操作提示”获取操作步骤；（此为多项选择题）

（图八：选择出合理测速方式）

7）第七步：测速

本实验测流速采用“一点法”测量，单击“上移”或者“下移”将流速仪移动到河底距河面的正确位置，单击“使用流速仪测流速”，若移动到正确位置，则流速仪会读出读数，否则将继续移动直到正确位置；单击“显示/关闭所有测深数据”，则以表格的形式显示所有点的深度，河流在这一点的流速等，可进行复制粘贴，在之后的实验中会用到，粘贴时请检查数据是否粘贴完全，再单击“显示/关闭所有测深数据”，则可对数据页面进行关闭，实验左侧为学习界面，可进行流速仪的相关内容学习，此次实验的流速仪为旋杯式流速仪，如在操作中有疑问可单击右下方“操作提示”获取操作步骤；

（图九：用测速仪测出各点流速）

8）第八步：完成实验，返回主窗口

单击实验界面右上方“返回主界面”，即返回到主界面。