# 实验简介

## 1、实验原理

导线测量总体思路为：①用改正后的导线左角（右角）推算各边坐标方位角a；②由方位角a和边长D计算坐标增量△x及△y；③再由坐标增量△x、△y计算导线点各坐标（x,y）。

1）推算各边坐标方位角

根据起始边方位角和改正角推算其余各边的坐标方位角。

推算中应注意以下几点：

①若推算出的a前>360°时，则应减去360°；
②用式（2-1）计算时，若观测角为右角时，当，则应加上360°再减去β；
③推算闭合导线各边坐标方位角时，推出的方位角值应与原已知方位角值相等，否则应重新检查计算过程。

2）坐标增量计算

坐标增量的计算公式为

式中，△x及△y的正负号是由其函数值的正负号来决定的。

3）计算导线点各坐标

根据起点的已知坐标及改正后的各边坐标增量，用式（2-3）依次推算出其余各点的坐标值

## 2、实验重点

1）掌握全站仪的构造和使用方法；
2）掌握全站仪导线测量原理及方法；
3）掌握闭合导线的布设要领；
4）掌握全站仪气压、温度等参数的设置方法。

## 3、实验难点

1）导线测量原理；
2）合理布设导线的要领；
3）导线测量操作步骤；
4）对测量数据进行内业计算。