# 实验指导

## 实验简介

### 1、实验简介

“地质勘探”即是通过各种手段、方法对地质进行勘查、探测，确定合适的持力层，根据持力层的地基承载力，确定基础类型，计算基础参数的调查研究活动。是在对矿产普查中发现有工业意义的矿床，为查明矿产的质和量，以及开采利用的技术条件，提供矿山建设设计所需要的矿产储量和地质资料，对一定地区内的岩石、地层、构造、矿产、水文、地貌等地质情况进行调查研究工作。
钻探是指为了勘探矿床、地层构造、土壤性质等，用钻机 向地下钻孔，取出土壤或岩心供分析研究。
本次实验需要在目标地点钻取一定数量的钻孔，获取每一个钻孔处的地层分布情况，并以此绘制出三张地质剖面图。

### 2、实验重点

1）在合适的位置使用钻机进行钻探;
2）从钻孔中不同深度处取得岩心、矿样进行分析研究鉴别查明矿体或划分地层;
3）利根据同一条直线上多点地层分布情况绘制该条线上钻探深度范围内的地质剖面图;

### 3、实验难点

1）选择怎样的位置进行钻探最合适；
2）如何根据钻探结果绘制地质剖面图。

## 实验原理

从钻孔中不同深度处取得岩心、矿样进行分析研究鉴别查明矿体或划分地层，判定地层地质情况的作业。通常地质找矿中钻探的费用至少都要占到40%以上。钻孔直径小(46～91毫米 )，按矿种的不同 ，深度从几十米到几千米。

## 实验内容

### 1、实验主界面

进入到实验主界面之后，左边的地图窗口将会自动定位到实验地点。同学们可以用鼠标拖拽地图浏览实验地点的情况。左上方的菜单用于控制Google Earth的获取、释放与启动，正常运行时不需要进行设置。

请注意：在实验程序运行的过程中请勿自行关闭Google Earth。

（图一：地质学实验界面）

### 2、地质勘探操作界面

点击主界面右下角的【开始实验】按钮即可“开始进行模拟地质勘探”实验。

“模拟地质勘探”实验总共分为三个步骤，在完成第一步的操作之前，【下一步】按钮、以及上方的标签均不可用。初次打开窗口时会弹出提示框，同学们需根据提示框进行实验。点击右上角的【小提示】按钮可以再次查看提示。

（图二：地质勘探实验界面）

### 3、实验步骤

1）第一步：选取钻探点

实验窗体正中央的影像图即为本次地质勘探地点，影像图被白色的直线分为了三个长条型区域。本实验要求同学们在每个区域的某条直线上等间距地选区七个钻探点，在随后的步骤中同学们需要以每个区域一条直线上7个钻孔点的地层分布情况，绘制出以过该直线垂直于水平面向下的垂面为剖面的地质剖面图，每个区域一张，共三张。

（图三：选点与剖面）

同学们可以用鼠标左键单击地图进行选点，如果觉得所选点位置不对，可以通过单击鼠标右键进行删点。选完全部3x7个点之后，才能进入下一步。

（图四：选取钻探点）

2）第二步：观察勘探结果

第二步会根据第一步的钻探位置进行钻探，将每一个点的钻探结果用表格形式显示出来。表格中的每一个数据代表着该点上两个地层的分界面的深度。

（图五：观察勘探结果）

3）第三步：绘图

在第三步中，给出了地质剖面图的示例，同学们需要参照该地址剖面图，根据第二步中的勘探结果，自由使用工具（如Excel，PowerPoint，CorelDRAW，Photoshop，CAD等）绘制出三张地质剖面图。
请注意：【作图提示】中给出的示例并不完全准确，作图时请严格参照第二步中的数据绘制。

## 实验仪器

钻机（drill）是在地质勘探中，带动钻具向地下钻进，获取实物地质资料的机械设备。又称钻探机。主要作用是带动钻具破碎孔底岩石，下入或提出在孔内的钻具 。 可用于钻取岩心 、矿心、岩屑、气态样、液态样等，以探明地下地质和矿产资源等情况。

（图七：钻机）

（图六：作图提示）