# 实验简介

## 1、实验简介

流速的测量就是运用流速仪测出特定点流速的过程，在本实验中，我们将会使用到超声波测深仪和旋杯式流速仪两大实验仪器，分别测出各点的深度和各点的流速。可供实验的实验地点有湘江，长江和苏伊士运河，分别代表了自然河流和人工挖掘河道，，可以分别进行实验，从而比较实验结果，得出自己的结论。本实验一共六步，分别是“测距”，“布点”，“布设测深垂线”，“运用测深仪测深”和“运用流速仪测流速”等，后一步的启动都是以前一步的成功完成为基础，实验中还设置了很多学习内容，如“学习布设测深垂线”，”流速仪的学习和使用“等等，让大家在做实验的过程中即增强了实践能力，也获得了理论知识。

## 2、实验重点

1）掌握利用信息化方法测量河道宽度；
2）合理选择宽河道段面布点设置方案；
3）熟悉了解超声波测深仪；
4）熟悉了解流速仪；
5）模拟进行河流断面深度和流速测量。
6）掌握流速仪测流量的原理和方法。

## 3、实验难点

1）选择合适数量的测速垂线和测速点。
2）选择合适的计算公式，一步步计算出最终的断面平均流速。