# 实验内容

1）选择实验地点

在主窗口上方单击“选择实验地点”后，选择一个实验进行地点，如“湘江”，即定位到实验地点：湘江；（请和实验一选择同一个实验地点）

2）在主窗口右侧单击“水文实验二”，即进入本次实验界面； 请注意：在实验程序运行的过程中请勿自行关闭Google Earth。

3）过水断面图的绘制

在实验界面上方单击“绘制过水断面图”，即开始本实验第一步；

将测流速实验中测深仪所测出的测深数据表的内容复制，并粘贴到excel表格 中，对数据进行适当地处理，利用excel现有的绘图功能绘出“距水面左岸长 度—测深深度”的X-Y函数图，如图所示。（注意起点和终点在同一水平线上）

（图一：绘制过水断面图）

4）计算过水断面面积

实验界面上方单击“计算过水断面面积”，即开始本实验第二步；

在本实验中，计算过水断面面积采用“梯形—三角形面积计算法”，即在已 绘制的过水断面图的基础上，利用各点的横纵坐标，将过水断面分为许多三 角形和梯形，再根据三角形，梯形的面积计算公式算出各点对应的断面面积。

（图二：计算过水断面面积）

5）计算流量；

实验界面上方单击“计算流量”，即开始本实验第三步；

流量=断面平均流速*过水断面面积；将测流速实验中所得到的测速数据与计
算过水断面面积所得到的面积数据对应相乘再相加，得出最后的流量计算结 果。将所计算得到的数据输入页面下方的文本框，单击“确定”，根据提示计算正确则完成本实验，计算错误则重新进行计算，直到计算正确为止。 （结果保留两位小数）

（图三：计算流量）

6）单击实验界面右上方“返回主界面”，即返回到主界面。