# 实验内容

## 1、实验主界面

进入到实验主界面之后，左边的地图窗口将会自动定位到实验地点。同学们可以用鼠标拖拽地图浏览实验地点的情况。左上方的菜单用于控制Google Earth的获取、释放与启动，正常运行时不需要进行设置。

请注意：在实验程序运行的过程中请勿自行关闭Google Earth。

（图一：地质学实验界面）

## 2、地质勘探操作界面

点击主界面右下角的【开始实验】按钮即可“开始进行模拟地质勘探”实验。

“模拟地质勘探”实验总共分为三个步骤，在完成第一步的操作之前，【下一步】按钮、以及上方的标签均不可用。初次打开窗口时会弹出提示框，同学们需根据提示框进行实验。点击右上角的【小提示】按钮可以再次查看提示。

（图二：地质勘探实验界面）

## 3、实验步骤

1）第一步：选取钻探点

实验窗体正中央的影像图即为本次地质勘探地点，影像图被白色的直线分为了三个长条型区域。本实验要求同学们在每个区域的某条直线上等间距地选区七个钻探点，在随后的步骤中同学们需要以每个区域一条直线上7个钻孔点的地层分布情况，绘制出以过该直线垂直于水平面向下的垂面为剖面的地质剖面图，每个区域一张，共三张。

（图三：选点与剖面）

同学们可以用鼠标左键单击地图进行选点，如果觉得所选点位置不对，可以通过单击鼠标右键进行删点。选完全部3x7个点之后，才能进入下一步。

（图四：选取钻探点）

2）第二步：观察勘探结果

第二步会根据第一步的钻探位置进行钻探，将每一个点的钻探结果用表格形式显示出来。表格中的每一个数据代表着该点上两个地层的分界面的深度。

（图五：观察勘探结果）

3）第三步：绘图

在第三步中，给出了地质剖面图的示例，同学们需要参照该地址剖面图，根据第二步中的勘探结果，自由使用工具（如Excel，PowerPoint，CorelDRAW，Photoshop，CAD等）绘制出三张地质剖面图。
请注意：【作图提示】中给出的示例并不完全准确，作图时请严格参照第二步中的数据绘制。

（图六：作图提示）